**Местная (отечественная) ресурсная смета № 1-03 «Строительство дорожного основания из грунта, вывезенного с карьера»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нет** | **СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР И КОД РЕСУРСА** | **РАСХОДЫ И ИМЯ СОТРУДНИКА** | **ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ** | **КОЛИЧЕСТВО** | | **РАСХОДЫ** | **КОЛИЧЕСТВО** |
| **В ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ** | **В СООТВЕТСТВИИ С ДЕТАЛЯМИ ПРОЕКТА** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** |  | **ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ЭКСКАВАТОРАМИ И ПОГРУЗКА В ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ** | **1000 м2** | **18.77** | |  |  |
| *1.1* | *1* | *ЗАТРАТЫ НА ТРУД СТРОИТЕЛЬСТВ* | *АДАМ-С* | *15.08* | *283.0516* | *21260* | *6017677,016* |
| *1.2* | *3* | *РАСХОДЫ НА ТРУД ВОДИТЕЛЯ* | *АДАМ-С* | *5,73* | *107.5521* | *21260* | *2286557,646* |
| **2** | **С310-1015** | **ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ОТ 15 КМ НА АВТОМОБИЛЯХ** | **ТН** | *1,4* | *26 278* | *158000* | *4151924* |
| **3** |  | **С БУЛЬДОЗЕРАМИ KAMATSU 155A МОЩНОСТЬЮ 236(320) КВТ (ЛОШАДИ)** **РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАЗЛЫВАННОЙ ПОЧВЫ** | **1000 м2** | **18.77** | |  |  |
| *1.1* | *3* | *РАСХОДЫ НА ТРУД ВОДИТЕЛЯ* | *АДАМ-С* | *0,11* | *2,0647* | *21260* | *43895522* |
| *1.2* | *3* | *БУЛЬДОЗЕР* | *АДАМ-С* | *0,11* | *2,0647* | *21260* | *43895522* |
| **4** |  | **УВЛАЖНЯТЬ КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ ПОЧВУ ВОДОЙ** | **1000 м3** | **18.77** | |  |  |
| *1.1* | *3* | *РАСХОДЫ НА ТРУД ВОДИТЕЛЯ* | *ЧЕЛОВЕК--С* | *13.91* | *261.0907* | *21260* | *5550788,282* |
| *1.2* | *1135* | *ВОДОПРЫСКИВАТЕЛЬНАЯ МАШИНА* | *МАШ-С* | *13.91* | *261.0907* | *97872* | *25553468.99* |
| *1.3* | *9210* | *ВОДА* | *М3 \_* | *100* | *1877 г.* | *650* | *1220050* |
| **4** | **Е1-2-12-1** | **4-кратное уплотнение катком 16 т с пневмомасленой шиной.** | **1000 м2** | **18.77** | |  |  |
| *1.1* | *3* | *РАСХОДЫ НА ТРУД ВОДИТЕЛЯ* | *МАШ-С* | *1.3* | *24 401* | *21260* | *518765.26* |
| *1.2* | *625* | ГРУЗОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМ 16 Т С ПНЕВМАСЛЯНЫМИ ШИНАМИ | *МАШ-С* | *1.3* | *24 401* | *95586* | *2332393986* |

**Местная ресурсная смета № 1-04 «Дорожное покрытие»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нет** | **СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР И КОД РЕСУРСА** | **РАСХОДЫ И ИМЯ СОТРУДНИКА** | **ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ** | **КОЛИЧЕСТВО** | | **РАСХОДЫ** | **КОЛИЧЕСТВО** |
| **В ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ** | **В СООТВЕТСТВИИ С ДЕТАЛЯМИ ПРОЕКТА** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** |  | **СТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧНО-ГРАВИЙНОГО СМЕШАННОГО СЛОЯ** | **1000 м2** | **29.82** | |  |  |
| *1.1* | *1* | *ЗАТРАТЫ НА ТРУД СТРОИТЕЛЬСТВ* | *АДАМ-С* | *34,7* | *1034 754* | *21260* | *21998870.04* |
| *1.2* | *3* | *РАСХОДЫ НА ТРУД ВОДИТЕЛЯ* | *АДАМ-С* | *14,15* | *421 953* | *21260* | *8970720.78* |
| *1.3* | *112* | *ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ* | *МАШ-С* | *4,93* | *147.0126* | *117865* | *17327640.1* |
| *1,4* | *1135* | *ВОДОПРЫСКИВАТЕЛЬ 600 л* | *МАШ-С* | *1.43* | *42,6426* | *97872* | *4173516,547* |
| *1,5* | *2852* | *АВТОГРЕЙДЕР «КАМАЦУ»* | *МАШ-С* | *1,93* | *57,5526* | *155544* | *8951961,614* |
| **2** |  | **СТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ПОЛА СО СЛОЕМ ЧЕРНОГО ПЛАМЕННОГО КАМНЯ** | **1000 м2** | **26,67** | |  |  |
| *2.1* | *3* | *РАСХОДЫ НА ТРУД ВОДИТЕЛЯ* | *АДАМ-С* | *0,11* | *2,9337* | *21260* | *62370.462* |
| *2.2* | *3* | *АВТОГРЕЙДЕР «КАМАЦУ»* | *АДАМ-С* | *0,11* | *2,9337* | *155544* | *456319,4328* |
| *2.3* | *3* | *РАСХОДЫ НА ТРУД ВОДИТЕЛЯ* | *МАШ-С* | *13.91* | *370,9797* | *21260* | *7887028,422* |
| *2.4* | *1135* | *КАТОК "БОМАГ"* | *МАШ-С* | *13.91* | *370,9797* | *62958* | *23356139.95* |
| **3** |  | **УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ** | **1000 м2** | **24,5** | |  |  |
| *3.1* | *3* | *ЗАТРАТЫ НА ТРУД СТРОИТЕЛЬСТВ* | *МАШ-С* | *18.37* | *450 065* | *21260* | *9568381.9* |
| *3.2* | *625* | *РАСХОДЫ НА ТРУД ВОДИТЕЛЯ* | *МАШ-С* | *10 312* | *252 644* | *21260* | *5371211.44* |
| *3.3* | *1135* | *ВОДОПРЫСКИВАТЕЛЬ 600 л* | *МАШ-С* | *0,5* | *12.25* | *97872* | *1198932* |
| *3.4* | *2864* | *АВТОМОБИЛЬНЫЙ* | *МАШ-С* | *1906* | *46 697* | *117865* | *5503941,905* |
| *3,5* | *3401* | *АСФАЛЬТОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1502* | *МАШ-С* | *1906* | *46 697* | *76846* | *3588477662* |
| *3.6* | *625* | *КАТОК "БОМАГ"* | *МАШ-С* | *3.08* | *75,46* | *62958* | *4750810.68* |

**ОБЪЕКТ ОЦЕНИВАТЬ СЧЕТ №1-1**

Ориентировочная цена 181. 684 . 385 тысяч сумов.

Составлено по ценам на 02.11.2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т№№** | **Счета и сметный номер** | **Наименования работ и расходов** | **Ориентировочная цена, тыс.сум** | | |
| **Строительные работы** | **Общий** | **Индикатор цены за единицу** |
| 11 | **2** | **3** | **4** | **8** | **9** |
| 33 | ЛРС **№ 1-03** | **Строительство дорожного основания из грунта, привезенного с карьера.** | 47719,416 | 47719,416 | 47719,416 |
|
| 44 | ЛРС **№ 1-04** | **Дорожное покрытие** | 123166,323 | 123166,323 | 123166,323 |
|
|  |  | **ОБЩИЙ:** | 170885,739 | 170885,739 | 170885,739 |
|
| 3 | ГСН-81-05-01-2001, п.5.7 | **Временные здания и сооружения – 3,2%** | 5468344 | 5468344 | 5468344 |
| 4 |  | **ОБЩИЙ:** | 176354,083 | 176354,083 | 176354,083 |
|  | ГСН-81-05-02-2001, стр. 13.6 | **Зимнее повышение цен - 1,5%** | 2645,311 | 2645,311 | 2645,311 |
|
|
|  |  | **ОБЩИЙ:** | 178999,394 | 178999,394 | 178999,394 |
| 8 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Резерв на случай непредвиденных обстоятельств 1,5% | 2684 991 | 2684 991 | 2684 991 |
|
|
|  |  | **ПРИМЕРНАЯ ИТОГО:** | 181684,385 | 181684,385 | 181684,385 |